**Огнетушитель**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/50171992.gif  
   Устанавливается в местах расположения огнетушителя.  
  
**Пожарная лестница**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/80218919.gif  
   Устанавливается в местах нахождения пожарной лестницы.  
**Пожарный кран**

http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/44746188.gif  
   Устанавливается в местах нахождения пожарного крана с пожарным рукавом и стволом.  
**Направляющая стрелка**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/99019021.gif  
   Используется только совместно с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту расположения средств противопожарной защиты.  
**Направляющая стрелка под углом 45°**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/45567486.gif  
   Используется только совместно с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту расположения средств противопожарной защиты.  
**Телефон**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/35037768.gif  
  Устанавливается в местах нахождения телефона прямой связи с пожарной охраной, а также любого телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану.  
**Средства противопожарной защиты**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/81676444.gif  
   Устанавливается в местах расположения сразу нескольких средств противопожаной защиты.

**Пожарный стояк**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/78705127.gif  
 Устанавливается в местах расположения пожаного сухотрубного стояка.  
**Пожарный гидрант**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/52548171.gif  
   Устанавливается непосредственно у места нахождения подземного пожарного гидранта. В противном случае, на знаке соответсвенно указанным стрелкам должны указываться цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта.   
**Кнопка включения систем пожарной автоматики**  
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/_si/0/46310134.gif  
   Устанавливается в местах ручного включения систем пожаротушения, противодымной защиты, подачи сигнала пожарной тревоги

