**Огнетушитель**

   Устанавливается в местах расположения огнетушителя.

**Пожарная лестница**

   Устанавливается в местах нахождения пожарной лестницы.
**Пожарный кран**


   Устанавливается в местах нахождения пожарного крана с пожарным рукавом и стволом.
**Направляющая стрелка**

   Используется только совместно с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту расположения средств противопожарной защиты.
**Направляющая стрелка под углом 45°**

   Используется только совместно с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту расположения средств противопожарной защиты.
**Телефон**

  Устанавливается в местах нахождения телефона прямой связи с пожарной охраной, а также любого телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану.
**Средства противопожарной защиты**

   Устанавливается в местах расположения сразу нескольких средств противопожаной защиты.

**Пожарный стояк**

 Устанавливается в местах расположения пожаного сухотрубного стояка.
**Пожарный гидрант**

   Устанавливается непосредственно у места нахождения подземного пожарного гидранта. В противном случае, на знаке соответсвенно указанным стрелкам должны указываться цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта.
**Кнопка включения систем пожарной автоматики**

   Устанавливается в местах ручного включения систем пожаротушения, противодымной защиты, подачи сигнала пожарной тревоги

